8. 复印

8.1. 复印功能

复印功能 | 说明
普通复印 | 多页合一 | 将多页文档打印到一张纸上。
克隆 | 将多个同样的影像打印到同一张纸上。
海报 | 将一页原稿分别打印到多页纸张上。
逐份 | 将原稿按逐份的方式打印出来。
双面复印 | 可实现手动双面复印原稿。
画质 | 设置画质模式，提高复印效果。
明暗度 | 通过明暗度设置，调整复印深浅效果。
缩放 | 将复印的图像尺寸缩小或放大。
纸张设置 | 设置纸张尺寸和纸张类型。
身份证复印 | 排列方式 | 设置身份证复印的排列方式。
明暗度 | 通过明暗度设置，调整复印深浅效果。
纸张尺寸 | 设置纸张尺寸。
自动纠偏 | 通过自动纠偏设置，实现身份证复印自动纠偏效果。
票据复印 | 明暗度 | 通过明暗度设置，调整复印深浅效果。
纸张尺寸 | 设置纸张尺寸。

8.2. 如何复印

1. 按控制面板的“复印”键/“身份证复印”键/“票据复印”键。

2. 将原稿正面朝上装入文档进纸器上（仅支持普通复印）或正面朝下放在玻璃稿台上（如何放置原稿，请参见 第2.5 章）。

3. 根据不同机型，使用“方向”键或“数字”键设置复印份数（最大99 份）。

4. 按“开始”键，开始复印。

5. 若将原稿放在玻璃稿台上，扫描完一页后提示“扫描下一页”。如果有下一页，则取出已扫描的原稿，并将下一页放在玻璃稿台上，按“开始”键 。扫描完所有页后按“OK”键。

8.3. 取消复印

若要取消复印作业，请按控制面板的“取消”键。

8.4. 普通复印设置

为了更好的复印效果，您可以通过“复印设置”菜单更改相应设置。

1. 按控制面板上的“复印”键，再按“菜单”键，进入“菜单设置”界面。

2. 按"OK"键，进入“复印设置”界面。

3. 按方向键"▲"或"▼" ，选择需要设置的选项。再按"OK"键，设置选项。

| 注： | • 画质、明暗度、缩放、纸张设置，当设置选项后，设置一直生效。 • 多页合一、克隆、海报、逐份和双面复印设置，当复印结束、切换面板按键或机器重启，设置恢复为默认。

8.4.1. 画质

根据您使用的原稿选择相应的画质模式，以提高复印效果。

画质有4 种模式：

自动：默认模式，适用于文本和图像的原稿。

文本+ 图像：适用于文字和图形混合的原稿。

图像：适用于图像原稿。

文本：适用于文字原稿。

| 注： | • 设置海报、逐份后，画质模式仅支持自动。

8.4.2. 明暗度

通过明暗度设置，调整复印深浅效果。

明暗度有“手动调节”和“自动调节”。手动调节分5级，自动调节默认为3级。

8.4.3. 缩放

复印原稿时，可以将复印的图像尺寸缩小或放大。

缩放有“固定缩放”和“手动调节”，默认为100%。

1. 固定缩放：100%、141% A5->A4、122% A5->B5、115% B5->A4、97% LTR->A4、94% A4->LTR、86% A4->B5、81% B5->A5、70% A4->A5。

例：70% A4->A5：

2. “手动调节”仅适用于使用玻璃稿台复印，调节范围为25%－ 400%，按“方向”键单次调节5%的幅度。

8.4.4. 多页合一

通过多页合一设置，可将2页或4页文档复印在一张纸上,支持文档进纸器和玻璃稿台复印。

多页合一有3 种模式：

（1） 2合1

（2） 4 合1 横向

（3）4 合1 纵向

| 注： | • “多页合一”和“缩放”不能同时设置。

8.4.5. 克隆

通过克隆设置，您可以在一页纸张上打印多个原始图像，支持文档进纸器和玻璃稿台复印。

克隆复印有3 种模式：

2x2： 3x3： 4X4：

| 注： | • “克隆”和“缩放”不能同时设置。

8.4.6. 海报

通过海报设置，您可以将一页原稿分别打印到多页纸张上。“海报”仅支持使用玻璃稿台复印。

海报复印有3 种模式：

2x2： 3x3：4X4：

| 注： | • “海报”和“缩放”不能同时设置。

8.4.7. 逐份

“逐份”仅支持使用文档进纸器（ADF）方式复印。

逐份复印有2 种模式：

开启：

关闭：

8.4.8. 手动双面复印

您可以使用平板和ADF进行双面复印，以下以ADF进行双面复印为例。

双面复印有4种模式：

1. 单面→单面：

2. 单面→双面：

3. 双面→单面：S

4. 双面→双面：

8.4.8.1. 双面复印原稿使用步骤

1. 将原稿以正面向上、顶部先进入的方式放入文档进纸器中；同时确保纸盒中装入纸张。

2. 按照第8.4 章所述步骤进行操作，选择双面复印的模式，按“OK”键保存设置。

3. 按“开始”键，开始复印。

4. 出纸后，纸的方向如图所示：

5. 第一面复印结束后，把纸张按图示方向放入进纸口（无需翻转与旋转）。

| 注： | • 若面板翻页提示等待超时则自动打印单面。

6. 按“开始“键，进行第二面复印。

8.4.9. 纸张设置

通过纸张设置选择原稿复印的纸张尺寸和纸张类型。

纸张尺寸：A4、Letter、B5、A5、A6、Executive、Legal、Folio。

纸张类型：普通纸、厚纸、信封纸、胶片纸、卡片纸、标签纸、薄纸。

| 注： | • 设置“多页合一”、“克隆”后，“纸张尺寸”仅支持A4、Letter。 • 使用文档进纸器方式复印，“纸张类型”仅支持普通纸。

8.5. 身份证复印设置

为了更好的复印效果，您可以通过“身份证复印设置”菜单更改相应设置。

1. 按控制面板上的“身份证复印”键，按“菜单”键，进入“菜单设置”界面。

2. 按“OK”键，进入“身份证复印设置”界面。

3. 按方向键“▲”或“▼”，选择所需设置。按“OK”键，选择需要设置的选项。

4. 将身份证正面放置（图3）指定区域任意位置，按“开始”键进行身份证正面画像复印。

5. 控制面板提示“身份证翻面”，将身份证反面放置（图3）指定区域任意位置，按“开始”键进行身份证反面画像复印。

6. 身份证复印结束，打印画像将按照设置的排列方式一次性整齐打印到一张纸上。

| 注： | • 身份证复印前先确保“自动纠偏”功能已开启。开启方式为按下打印机控制面板“身份证复印”键－“菜单”键－“身份证复印设置”－“自动纠偏”－“开启”。 • 如果身份证复印效果排列不整齐或身份证内容被旋转，可能是您的身份证脏污，请您擦拭身份证后重试。

8.5.1. 排列方式

身份证复印有4 种排列方式：

全页上下 | 半页上下 | 半页左右 | A5 左右

放置位置：

| 注： | • 排列方式设置在机器重启前一直生效，机器重启后，恢复为默认。

8.5.2. 明暗度

明暗度设置，请参见第8.4.2 章。

8.5.3. 纸张尺寸

排列方式为“全页上下”“半页上下”和“半页左右”时仅支持“A4”和“Letter”纸张尺寸，排列方式为“A5左右”时仅支持“A5”纸张尺寸，根据面板提示纵向放纸打印。

8.5.4. 自动纠偏

| 注： | • 部分机型不支持身份证自动纠偏功能，如有疑问，请联系奔图客服。

身份证放置玻璃稿台左半边“橙色区域”任意位置任意角度，打印画像将按照设置的排列方式自动纠偏。

复印非身份证证件时，建议关闭“自动纠偏”功能。

1. 按控制面板上的“身份证复印”键，按“菜单”键，进入“菜单设置”界面。

2. 按“OK”键，进入“身份证复印设置”界面。

3. 按方向键“▲”或“▼”，选择“自动纠偏”。按“OK”键，进入设置界面。

4. 按方向键“▲”或“▼”，选择“关闭”选项。再按“OK”键，设置选项。

放置位置：（“自动纠偏”为关闭状态）

全页上下：为默认模式。将证件放置在玻璃稿台的左半边“橙色区域”。

半页上下、半页左右或A5 长边：将证件放置在玻璃稿台的“蓝色区域”。

8.6. 票据复印设置

为了更好的票据复印效果，您可以通过“票据复印设置”菜单更改相应设置。

1.按控制面板上的“票据复印”键，再按“菜单”键，进入“菜单设置”界面。

2.按“OK”键，进入“票据复印设置”界面。

3.按方向键“▲”或“▼”，选择需要设置的选项。再按“OK”键，设置选项。

8.6.1. 明暗度

明暗度设置，请参见第8.4.2 章。

8.6.2. 纸张设置

票据复印支持A4、Letter、B5、A5、A6、Executive六种纸张尺寸。