1. 使用本机前

1.1. 产品系列简介

产品系列参数 | M6700D/M6760D series | M6700DW / M6760DW series | M7100DN series | M7100DW/M7160DW series | M6800FDW / M6860FDW series | M6860FDN series | M7200FD series | M7200FDN series | M7200FDW series
接口类型 | USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
NET |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● | ●
Wi-Fi |  | ● |  | ● | ● |  |  |  | ●
打印语言 | GDI | ● | ● |  |  | ● | ● |  |  |
PDL |  |  | ● | ● |  |  | ● | ● | ●
控制面板 | LCD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
打印速度 | A4 | 30ppm | ● | ● |  |  | ● | ● |  |  |
33ppm |  |  | ● | ● |  |  | ● | ● | ●
Letter | 32ppm | ● | ● |  |  | ● | ● |  |  |
35ppm |  |  | ● | ● |  |  | ● | ● | ●
自动双面打印 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
NFC功能 |  | ● |  | ● | ● |  |  |  | ●
静音打印 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
复印功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
扫描功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
传真功能 |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ●
扫描到U盘 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
ADF |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●

（●：支持，空白：不支持）

| 注： | • 如有产品系列增加或变更，恕不另行通知。 • 带传真功能的机器，在首次开机或恢复出厂设置后需根据面板提示进行语言设置、系统设置及传真设置。 • 在本手册中，“ADF”是文档进纸器的简称。

1.2. 随机附件

名称 | 部件
粉盒 |
鼓组件 |
USB连接线 |
电源线 |
电话线 |
光盘 |
快速安装指南 |
三包凭证 |

| 注： | • 个别地区可能不包含三包凭证。

1.3. 产品视图

侧视图

1 | 文档进纸器盖 | 用于从文档进纸器扫描卡纸时解除卡纸。
2 | 文档进纸器进纸盘 | 用于放置从文档进纸器扫描的原稿。
3 | 文档进纸器出纸托盘 | 防止扫描出来的原稿滑落。
4 | 扫描仪盖 | 打开扫描仪盖，可在玻璃稿台上放置扫描原稿。
5 | 出纸槽 | 用于存放打印出来的纸张。
6 | 前置USB接口 | 用于在没有计算机情况下的扫描到U盘。
7 | 控制面板 | 指示打印机状态，进行设置操作。
8 | NFC(近场通信)标签 | 将移动设备轻触该标签可进行奔图打印应用程序下载或启动以及Wi-Fi直连连接。
9 | 玻璃稿台 | 用于放置从平板进行扫描的原稿。
10 | 出纸托盘 | 防止打印出来的纸张滑落。
11 | 前盖 | 打开前盖，可取出激光碳粉盒。
12 | 手动进纸盒 | 用于放置从手动进纸盒进行打印的介质。
13 | 电源开关 | 打开或关闭电源，就绪状态按下此按钮进入节能模式。 按住此按钮超过2秒钟，关闭打印机电源。
14 | 自动进纸盒 | 用于放置从自动进纸盒进行打印的介质。
15 | 手动进纸盒导纸板 | 滑动导纸板以匹配纸张的宽度。 | 16 | 自动进纸盒宽度导纸板 | 滑动宽度导纸板以匹配纸张的宽度。 | 17 | 自动进纸盒长度导纸板 | 滑动长度导纸板以匹配纸张的长度。 | 18 | 自动进纸盒延长托盘卡扣 | 用于调节托盘的延伸长度。

后视图

1 | LINE接口（仅限带传真功能的产品） | 电话线接口，用于将本产品接入电话线路。
2 | EXT.接口（仅限带传真功能的产品） | 分机接口，用于连接外部电话分机。
3 | USB 接口 | 用于通过USB连接线将产品连接到计算机。
4 | 网络接口 | 用于通过网线将产品连接到网络。
5 | 电源接口 | 用于通过电源线将产品连接到电源。
6 | 后盖 | 用于在出纸口处卡纸时解除卡纸。
7 | 双面打印单元 | 用于双面打印走纸及在双面打印卡纸时解除卡纸。

| 注： | • 打印机外观因型号功能不同会存在差异，示意图仅供参考。

1.4. 激光碳粉盒

激光碳粉盒由鼓组件和粉盒两部分组成。

鼓组件使用寿命

类型 | 平均打印量
标准鼓组件 | 约12000页（基于ISO 19752标准）
高容量鼓组件 | 约25000页（ 基于A4/LTR大小页面 （3页/作业））

粉盒使用寿命

类型 | 平均打印量
标准容量粉盒 | 约1500页（基于ISO 19752标准）
高容量粉盒 | 约3000页/6000页（基于ISO 19752标准）
超大容量粉盒 | 约11000页（基于ISO 19752标准）

| 注： | • 如有型号增加恕不另行通知。 • 耗材容量可能会因使用类型不同而有所差异。 • 本公司不建议使用原装耗材以外的耗材，因使用非原装耗材而导致的任何损坏不在保修范围之内。 • 粉盒外观因容量型号不同可能会存在差异，示意图仅供参考。 • 高容量鼓组件、超大容量粉盒适用于部分机型，以实际购买机型的规格为准。

1.5. 控制面板

1.5.1. 控制面板概览

打印机控制面板布局如下图所示：

不带传真功能的控制面板

序号 | 名称 | 功能
1 | LCD 显示屏 | 显示操作界面及产品信息。
2 | 复印键 | 按此键可进入复印模式。
3 | 扫描键 | 按此键可进入扫描模式。
4 | 身份证复印键 | 按此键可进入身份证复印模式。
5 | Wi-Fi键 | 短按Wi-Fi键开启打印机Wi-Fi直连功能，并自动打印“移动设备Wi-Fi连接向导页”（仅适用于Wi-Fi机型）。 长按Wi-Fi键超过2秒钟：Wi-Fi未连接情况下启动WPS；Wi-Fi已连接情况下断开连接（仅适用于Wi-Fi机型）。 开启省墨功能（仅适用于非Wi-Fi机型）。
6 | 票据复印键 | 按此键可进入票据复印模式。
7 | 取消键 | 执行取消操作。 复印模式空闲状态界面，将“份数”恢复设定为01。
8 | 开始键 | 用于进行操作设置后，开始相应操作。 进纸失败时，按此键重新开始搓纸打印。
9 | 菜单键 | 打开控制面板主菜单。
10 | 返回键 | 返回上一级菜单。
11 | OK 键 | 确认屏幕上的选择。
12 | 上翻键 | 滚动浏览各菜单及其选项。 在“复印”模式就绪页面加1复印份数。
13 | 下翻键 | 滚动浏览各菜单及其选项。 在“复印”模式就绪页面减1复印份数。
14 | 状态灯 | 指示打印机的状态（请参阅第1.6章）。

带传真功能的控制面板

序号 | 名称 | 功能
1 | LCD 显示屏 | 显示操作界面及产品信息。
2 | 数字键盘 | 拨号或输入字母数字字符。（请参阅第1.5.2章）。
3 | 传真键 | 按此键可进入传真模式。
4 | 复印键 | 按此键可进入复印模式。
5 | 扫描键 | 按此键可进入扫描模式。
6 | 免提键 | 传真模式下手动接收和发送传真，或用于电话呼叫。
7 | 身份证复印键 | 按此键可进入身份证复印模式。
8 | 重拨/暂停键 | 待机模式中，重拨最后一个拨叫的号码，或者在编辑模式中，在传真号码间插入暂停。
9 | 票据复印键 | 按此键可进入票据复印模式。
10 | Wi-Fi键 | 短按Wi-Fi键开启打印机Wi-Fi直连功能，并自动打印“移动设备Wi-Fi连接向导页”（仅适用于Wi-Fi机型）。 长按Wi-Fi键超过2秒钟：Wi-Fi未连接情况下启动WPS；Wi-Fi已连接情况下断开连接（仅适用于Wi-Fi机型）。 开启省墨功能（仅适用于非Wi-Fi机型）。
11 | 电话簿键 | 在传真模式下快速进入电话簿菜单。
12 | 取消键 | 执行取消操作。 复印模式空闲状态界面，将“份数”恢复设定为01。
13 | 开始键 | 用于进行操作设置后，开始相应操作。 进纸失败时，按此键重新开始搓纸打印。
14 | 菜单键 | 打开控制面板主菜单。
15 | 返回键 | 返回上一级菜单。
16 | OK键 | 确认屏幕上的选择。
17 | 上翻键 | 滚动浏览各菜单及其选项。 在“复印”模式就绪页面加1复印份数。
18 | 下翻键 | 滚动浏览各菜单及其选项。 在“复印”模式就绪页面减1复印份数。
19 | 状态灯 | 指示打印机的状态（请参阅第1.6章）。

1.5.2. 数字键盘功能

在执行某些任务时，有时需要输入名字和号码。键盘字母和数字或字符分布如下：

按键 | 分布的数字、字母或字符
0 | 0
1 | @ / ; . 1
2 | a b c A B C 2
3 | d e f D E F 3
4 | g h I G H I 4
5 | j k l J K L 5
6 | m n o M N O 6
7 | p q r s P Q R S 7
8 | t u v T U V 8
9 | w x y z W X Y Z 9
* | （空格） & + , - * % ~ ! $ ( ) [ ]
# | # = ' | _ ? " : { } < >

| 注： | • 在不同的输入环境，上面的特殊字符不一定全部允许输入。 a.传真/电话号码输入。此时按键仅能输入0-9,*,#。此外，还可以通过下键输入空格，重拨/暂停键输入“-”。 b.字母、数字、符号混合输入。仅允许0-9,*,#这12个键输入，具体对应字符根据输入环境的不同有所差别。（此时下键为光标后移，重拨/暂停键不能输入“-”）。 • 输入号码或名字时，短按“取消”键可清除最后一位数字或字符，长按“取消”键可一次性清除全部数字或字符。您也可按“上翻键”来清除最后一位数字或字符。

1.6. 状态灯功能

状态灯状态显示含义如下：

序号 | 状态灯状态显示 | 状态 | 状态描述
1 |  | 熄灭 | 关机或休眠状态
2 |  | 绿灯常亮 | 打印机就绪
3 |  | 绿灯闪烁 | 打印、复印、扫描、传真等工作状态
4 |  | 橙灯闪烁 | 粉量低警告
5 |  | 红灯常亮 | • 粉盒错误（粉盒未安装、粉盒不匹配、粉盒寿命尽） • 鼓组件错误（鼓组件未安装、鼓组件不匹配、鼓组件寿命尽） • 纸张错误（打印缺纸、卡纸、进纸失败） • 扫描错误（扫描失败、ADF盖打开、ADF卡纸） • 传真错误、前盖打开等打印机错误

1.7. 电源灯功能

序号 | 电源灯状态显示 | 状态 | 状态描述
1 |  | 熄灭 | 关机状态
2 |  | 常亮 | 开机过程中、就绪状态
3 |  | 闪烁 | 休眠状态