16. 产品规格

| 注： | • 不同型号不同功能的打印机，规格数值略有差异，不同区域国家的产品规格也存在差异。 • 数值基于初始数据，有关更多最新规格信息，请访问：www.pantum.com 。

16.1. 规格总述

产品尺寸（长×宽×高） | M6700/M6760系列：415mm*365mm*310mm
M6800/M6860/M7100/M7160/M7200系列：415mm*360mm*352mm
产品重量（不包含随机粉盒和包装物） | M6700/M6760系列：9.5Kg
M6800/M6860/M7100/M7160/M7200系列：10Kg
打印环境 | 打印温度范围：10-32 (5-35)℃
打印湿度范围：20%RH~80%RH
电源电压 | 110V Model：AC100~127V,50Hz/60Hz,9A
220V Model：AC220~240V,50Hz/60Hz,4.5A
噪音（声压级） | 打印/扫描：≤52dB(A)
待机：≤30dB(A)
静音模式：≤46dB(A)
进入网络待机时间 | 5分钟
功耗 | 网络待机：2.366W
待机： ≤45W
关机：≤0.5W
TEC：符合EnergyStarV2.0要求及中国能效等级
操作系统 | Microsoft Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 8.1/ Windows 10/ Windows Server 2003/ Windows Server 2008/ Windows Server 2012（32/64 Bit）
macOS 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14
Linux (Ubuntu 14.04/ Ubuntu 16.04/ Ubuntu 18.04)
iOS 7.0以上版本
Android 4.4-9.0
通信接口 | USB 2.0（High Speed）
IEEE802.3 10Base-T/100Base-Tx
IEEE802.11b/g/n (支持WPS)

16.2. 打印规格

打印速度 | 请参阅第1.1章。
首页打印时间 | ≤8.5秒
打印语言 | 请参阅第1.1章。

16.3. 复印规格

复印速度 | 30cpm(A4)/33cpm(Letter)
首页复印时间 | 平板<10秒 ADF<12秒
连续最大复印页数 | 99页
缩放率 | 25%~400%
其他复印功能 | 身份证复印，票据复印，多合一复印，克隆复印

16.4. 扫描规格

扫描类型 | 平板+ADF
最大扫描尺寸 | 平板：216*297mm ADF：216*356mm
彩色扫描 | 是
扫描输出功能 | 扫描到E-mail、PC、FTP、U盘

16.5. 传真规格（适用于带传真功能的机器）

传真类型 | 黑白
调制解调器速度 | 33.6Kbps
传真内存 | 650页
编码方式 | MH/MR/MMR/JBIG
兼容性 | ITU-T sg3/ECM
其他传真功能 | PC-FAX（发送）、垃圾传真过滤、多址发送、接收转发、速拨号、组拨号、延迟发送、自动重拨、自动接收、自动缩小、移动传真
使用环境 | PSTN、PBX、VOIP