7. 打印

7.1. 打印功能

您可以通过“开始”—“设备和打印机”—选择相应的打印机—单击鼠标右键—在“打印首选项”中设置打印功能，部分功能如下：

功能 | 图示
自动双面打印 |
逐份打印 |
逆序打印 |
多页合一 |
海报打印（仅适用于 Windows 系统 ） |
缩放打印 |
自定义尺寸 |

| 注： | • 以上说明以Windows 7系统为例。 • 您可以在多页中选择2x2海报打印，实现海报打印功能。 • 您可以打开打印首选项，点击帮助按钮，查看具体的功能解释。如何打开帮助文档，请参阅第7.9章。

7.2. 打印设置

发送打印作业前，可通过以下两种方式设置打印参数（如纸张类型、纸张尺寸和纸张来源）。

操作系统 | 临时更改打印作业的设置 | 永久更改默认设置
Windows 7 | 1. 点击“文件”菜单－“打印”－选择打印机－“打印机属性”（具体步骤因操作系统不同而有差异）。 | 1. 点击“开始”菜单－“控制面板”－“设备和打印机”。 2. 右键点击打印机图标，选择“打印首选项”，更改设置并保存。
macOS | 1. 点击“文件”菜单－打印。 2. 在弹出的窗口更改设置。 | 1. 点击“文件”菜单－“打印”。 2. 在弹出的窗口更改设置，点击保存预设置。（每次进行打印时，必须选择预设置，否则按默认设置进行打印。）

| 注： | • 应用软件设置优先级高于打印机设置。

7.3. 取消打印

在打印过程中，如果需要取消作业，按打印机控制面板上的“取消”键可取消当前作业。

7.4. 打印方式

本机可进行自动进纸盒打印和手动进纸盒打印。默认状态为自动选择，若手动进纸盒有打印介质，则优先打印手动进纸盒内的打印纸张。

7.4.1. 自动进纸盒打印

在打印前，请确保自动进纸盒中已装入相应数量的介质，且手动进纸盒内无打印介质。

| 注： | • 有关装纸注意事项，请参阅第2章。 • 有关自动进纸盒打印的介质类型，请参阅第2.1章。

7.4.2. 手动进纸盒打印

当您将纸张放入手动进纸盒时，本机将自动进入手动进纸模式。

| 注： | • 手动进纸模式是当手动进纸盒放入纸张时，优先从手动进纸盒送纸。 • 手动进纸盒一般用来打印特殊纸张，如信封纸、胶片纸等，且每次只能放入一张。 • 有关在手动进纸盒中装纸，请参阅第2章。 • 有关可以通过手动进纸盒打印的介质类型，请参阅第2.1章。

7.5. 自动双面打印

本机支持普通纸的自动双面打印。自动双面打印支持的纸张大小：A4、Letter、 Legal、Oficio、Folio、16K。

| 注： | • 某些纸张介质不适于自动双面打印，尝试自动双面打印可能会损坏打印机。 • 自动双面打印不支持海报打印。 • 有关装纸，自动进纸盒打印的介质类型，请参阅第2章。

7.5.1. 双面打印单元设置

为获得最佳打印效果，您可以对双面打印单元的纸张尺寸进行设置。若进行A4、16K双面打印，需将拨块调节到A4位置；若进行Letter、Legal、Folio、Oficio双面打印，需将拨块调节到Letter位置。

双面打印单元设置步骤为：

1. 抽出双面打印单元。

2.将双面打印单元的背面朝上。

3.调节纸张尺寸拨块到A4或Letter位置，即可完成设置。

4.将双面打印单元装入打印机。

7.5.2. 如何进行自动双面打印

1. 从应用程序（如记事本）打开要打印的打印作业。

2. 从“文件”菜单中选择“打印”。

3. 选择相应型号的打印机。

4. 单击“首选项”，进行打印配置。

5. 选择“基本”选项卡的“双面打印”，选择“长边”或“短边”选项。

6. 单击“确定”，完成打印设置。点击“打印”，即可实现自动双面打印。

7.6. 精细模式打印

精细模式适用于工程图纸及细线打印。

在打印机首选项的基本页面，进行精细模式设置。打印作业，即可实现精细模式打印。

7.7. 静音打印

设置静音打印，可减小打印噪音，但打印速度将会有所降低。

静音打印，操作步骤如下（适用于USB连接方式安装的打印机）

以下步骤以Windows 7系统为例，您的计算机屏幕信息可能因操作系统的不同而有差异。

1. 进入计算机的“开始菜单”－“控制面板”－查看“设备和打印机”。

2. 右键点击打印机，在下拉菜单，选择“打印机属性”。

3. 进入“辅助设置”选项。

4. 勾选“静音打印”，点击“确定”，完成设置。

5. 从应用程序打开要打印的打印作业，选择相应型号的打印机，根据需要进行打印配置。

6. 点击“打印”，即可实现静音打印。

| 注： | • 您也可直接通过控制面板按键设置静音打印，请参阅第12.1.5章。

7.8. 自动关机设置

“自动关机设置”用来设置打印机关机条件和关机延时时间。

1. 进入计算机的“开始菜单”－“控制面板”－查看“设备和打印机”。

2. 右键点击打印机，在下拉菜单，选择“打印机属性”。

3. 进入“辅助设置”选项，进行相应的“自动关机设置”选项设置。

4. 点击“确定”，完成设置。

| 注： | • LCD控制面板机型可通过控制面板按键进行自动关机功能设置，请参阅第12.1.7章。 • 个别国家（或地区）不支持自动关机设置功能。

7.9. 打开帮助文档

您可以打开“打印首选项”，点击“帮助”按钮（仅适用于Windows系统）。帮助文档中有打印机的使用指南，可通过使用指南了解打印的相关设置信息。