12. 常规设置

本章主要介绍一些常用设置。

| 注： | • 面板外观因型号功能不同会存在差异，示意图仅供参考。

12.1. 系统设置

12.1.1. 省墨设置

您可以选择省墨，省墨模式可以减少碳粉损耗、降低打印成本，当省墨模式为“开启”时，打印输出的颜色将偏淡。默认设置为“关闭”。

1. 按“菜单”键进入菜单设置界面。

2. 按方向键“▲”或“▼”选择“ 系统设置”选项，按“OK”键。

3. 按方向键“▲”或“▼”选择“省墨设置”选项，按“OK”键，开启/关闭省墨模式。

12.1.2. 语言设置

“语言设置”用来选择控制面板的显示语言。

1. 按“菜单”键进入菜单设置界面。

2. 按方向键“▲”或“▼”选择“系统设置”选项，按“OK”键。

3. 按方向键“▲”或“▼”选择“语言设置”选项，按“OK”键，进行语言设置。

12.1.3. 恢复出厂设置

“恢复出厂设置”用来恢复打印机的默认设置，恢复出厂设置完成后，打印机会自动重启。

1. 按“菜单”键进入菜单设置界面。

2. 按方向键“▲”或“▼”选择“系统设置”选项，按“OK”键。

3. 按方向键“▲”或“▼”选择“恢复出厂设置”选项，按“OK”键。

| 注： | • 网络打印机可通过内嵌Web服务器恢复出厂设置（请参阅第6.2.4章）。

12.1.4. 休眠时间设置

休眠模式能有效降低打印机能耗，“休眠时间设置”可以选择设备进入休眠模式之前的闲置时间。

1. 按“菜单”键进入菜单设置界面。

2. 按方向键“▲”或“▼”选择“系统设置”选项，按“OK”键。

3. 按方向键“▲”或“▼”选择“休眠时间设置”选项，按“OK”键，进行相应的休眠时间设置。

| 注： | • 打印机处于休眠状态时，按任意键或者发送打印作业，可以唤醒打印机。 • 网络打印机可通过内嵌Web服务器设置休眠时间（请参阅第6.2.3.4章）。

12.1.5. 静音打印

设置静音模式，可以实现较小噪音的降速打印，当静音模式为“开启”时，打印以低速度进行打印。默认设置为“关闭”。

1. 按“菜单”键进入菜单设置界面。

2. 按方向键“▲”或“▼”选择“系统设置”选项，按“OK”键。

3. 按方向键“▲”或“▼”选择“.静音打印”选项，按“OK”键，开启/关闭静音模式。

12.1.6. 打印清洁定影页

“打印清洁定影页”功能可以清洁定影组件上粘附的碳粉、纸粉等杂质，实现更好的打印效果。打印机每打印一定页数时会自动启动定影清洁功能，您也可以通过打印机面板进行手动清洁，步骤如下：

1. 按“菜单”键进入菜单设置界面。

2. 按方向键“▲”或“▼”选择“系统设置”选项，按“OK”键。

3. 按方向键“▲”或“▼”选择“打印清洁定影页”选项，按“OK”键，启动定影组件清洁。

12.1.7. 自动关机设置

“自动关机设置”用来设置打印机关机条件和关机延时时间。

1. 按“菜单”键进入菜单设置界面。

2. 按“OK”键选择“系统设置”选项。

3. 按方向键“▲”或“▼”选择“自动关机设置”选项，按“OK”键，进行关机条件和关机延时设置。

| 注： | 自动关机条件设置选项： • 无端口连接关机（出厂默认该设置. ：所有端口未连接、Wi-Fi机型Wi-Fi功能关闭、打印机处于待机或休眠状态。 • 空闲状态关机：打印机处于待机或休眠状态。 • 打印机满足自动关机条件，等待所设置的时间后将自动关机。 • 产品关机后，耗电量为0.5W或更低。 • 个别国家（或地区）不支持自动关机设置功能。

12.1.8. 声音/音量（适用于传真功能机型）

您可以设置声音/音量的高低，或关闭声音/音量。

1. 按“菜单”键进入菜单设置界面。

2. 按方向键“▲”或“▼”选择“系统设置”选项，按“OK”键。

3. 按方向键“▲”或“▼”选择“声音/音量”选项，按“OK”键，对“提示音”、“响铃音”、“传真音”、“总音量”选项进行设置。

12.1.9. 时间/日期（适用于传真功能机型）

您可以通过时间/日期选项对时间和日期进行设置。

1. 按“菜单”键进入菜单设置界面。

2. 按方向键“▲”或“▼”选择“系统设置”选项，按“OK”键。

3. 按方向键“▲”或“▼”选择“时间/日期”选项，按“OK”键，对“日期”、“时间”、“时区”、“日期格式”、“时间格式”选项进行设置。

12.2. 网络设置

您可以通过网络设置，查看或设置网络状态。

1. 按“菜单”键进入菜单设置界面。

2. 按方向键“▲”或“▼”选择“网络设置”选项。

3. 按“OK”键，对“有线网络设置”、“无线网络设置”、“Wi-Fi直连”选项进行设置。

12.3. 网络信息

您可以通过网络信息，查看网络状态。

1. 按“菜单”键进入菜单设置界面。

2. 按方向键“▲”或“▼”选择“网络信息”选项，按“OK”键，可查看“有线网络信息”、“无线网络信息”、“Wi-Fi直连信息”相应的信息。

12.4. 打印信息报告

您可以通过操作控制面板打印信息报告。这些页面可以帮助您了解产品信息、诊断和解决产品故障。

1. 按“菜单”键进入菜单设置界面。

2. 按方向键“▲”或“▼”选择“信息报告”选项。

3. 按“OK”键进入信息报告打印，您可以根据需要打印产品报告。

可打印的产品报告有打印Demo页、打印信息页、打印菜单结构页、打印网络配置、打印邮件地址、打印群组邮件、打印FTP地址、打印WiFi热点。

| 注： | • 以上的产品报告为最全的产品报告，您实际使用机型的产品报告可能与以上的产品报告存在差异。

12.5. 碳粉剩余量

您可通过打印机控制面板查看当前粉盒的碳粉剩余量。

1. 按“菜单”键进入菜单设置界面。

2. 按方向键“▲”或“▼”选择“碳粉剩余量”选项。

3. 按“OK”键进入并查看碳粉剩余量。

12.6. 配置邮件地址簿

(适用于带传真功能的机器. )

1. 按控制面板上的“扫描”键，再按“菜单”键，进入“菜单设置”界面。

2. 按“OK”键，进入“扫描设置”界面。

3. 按方向键“▲”或“▼”，选择“邮件地址簿”选项，按“OK”键。

4. 按方向键“▲”或“▼”，选择“地址簿编辑”选项，按“OK”键，可进行新建、编辑/查看、删除、添加到群组操作。

5. 按方向键“▲”或“▼”，选择“群组邮件编辑”选项，按“OK”键，可进行新建、编辑/查看、删除操作。

| 注： | • 新建群组邮件后才能将地址簿成员添加到群组。 • 您需要对电子邮箱进行正确的设置后才能收到邮件，电子邮箱的具体设置步骤请咨询您的网络管理员。

12.7. 配置FTP地址簿

(适用于带传真功能的机器. )

1. 按控制面板上的“扫描”键，再按“菜单”键，进入“菜单设置”界面。

2. 按“OK”键，进入“扫描设置”界面。

3. 按方向键“▲”或“▼”，选择“FTP地址簿”选项，按“OK”键,可进行新建、编辑/查看、删除操作。

| 注： | • 配置FTP地址簿前，需要向您的网络管理员咨询服务器IP地址、端口号、FTP名称信息。

12.8. 在线升级

在没有计算机的情况下可以通过打印机控制面板来进行固件升级。

1. 打开打印机电源，将打印机连接到网络。

2. 按“菜单”键进入菜单设置界面。

3. 按方向键“▲”或“▼”选择“在线升级”选项，按“OK”键。

4. 根据提示进行操作，完成升级后，需重启打印机。

| 注： | • 若固件下载失败，请重启打印机后再重新操作。